KARTA TECHNICZNA

**METAX 32 - Wodnorozcieńczalny, pienny płyn do usuwania ciężkich zabrudzeń i odtłuszczania powierzchni odpornych na alkaliczne środowisko**

**Produkt do mycia i czyszczenia ciężkich zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego, w szczególności ropopochodnego. Usuwa smary, oleje, sadzę oraz wszelkie nawarstwione złogi brudu tłustego. Szczególnie polecany do czyszczenia przy pomocy maszyny pod ciśnieniem wody wszelkich podłoży twardych odpornych na alkaliczne środowisko. Przy bardzo dużych zabrudzeniach usuwaniu plam olejowych z powierzchni nasiąkliwych wymaga dłuższego czasu reakcji – jednak nie wolno dopuścić do wyschnięcia produktu!**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zastosowanie:**

**Pieniący, silnie rozpuszczający brud różnego pochodzenia. Nie odkłada się i nie matowi mytych podłoży. Nie zawiera wodorotlenku sodu i NTA.**

**Pełną siłę mycia posiada przy ciepłej wodzie /40-80ºC/.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sposób użycia:**

Preparat stosować z zimną letnią lub gorącą wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować roztwór od 0,5% (50 ml. na 10l. wody) do 10% (1000 ml. na 10l. wody).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dane techniczne:**

Wygląd - klarowny o słomkowym kolorze

Zapach – charakterystyczny.

Konsystencja - rzadki

pH w koncentracie ca. 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Skład wg zaleceń UE:**

Niejonowe , anionowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, metakrzemian sodu, wodorotlenek potasu, fosfoniany, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Termin ważności:**

Minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Środki ostrożności:**

**C Produkt Zrący**

**R 35 Powoduje poważne oparzenia**

**R 22 - Szkodliwy w przypadku spożycia**

**S 24/25 - Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza**

**S 28 - Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody**

**S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne.**

**S 1/2 - Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci**

**Producent:**

**Ekochem serwis.**

**DYSTRYBUTOR:**

**D A R P O L**

**91-089 Łódż, ul. Ossowskiego 21**

**Tel/fax /42/ 659 -67-59**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_