KARTA TECHNICZNA

**RUTOL TX - Wodnorozcieńczalny płyn do usuwania ciężkich zabrudzeń i odtłuszczania powierzchni odpornych na alkaliczne środowisko**

Niskopieniący silny środek usuwający zanieczyszczenia różnego pochodzenia o dużej sile emulgowania i silnych właściwościach odtłuszczania. Skutecznie rozpuszcza tłuszcze i zabrudzenia ropopochodne, nawarstwione i utrwalone z wszelkich wodoodpornych i chemioodpornych podłoży. Bardzo skutecznie usuwa plamy olejowe z podłoży nasiąkliwych jak beton, kostka brukowa itp. Łatwo spłukiwany i bardziej bezpieczny dla mytych powierzchni niż produkty oparte na ługu sodowym. Stosując twarde pady w maszynach szorujących skutecznie usuwa ślady po gumach. Przy bardzo dużych zabrudzeniach wymaga dłuższego czasu reakcji. Uwaga! – Nie należy dopuszczać do wyschnięcia produktu przy rozkładaniu czasowym.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zastosowanie:**

Może być stosowany w różnych technikach mycia – szczególnie preferowany przy myciu automatem ze względu na niską pienność.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sposób użycia:**

Preparat stosować z zimną lub letnią wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować roztwór od 0,5% (50 ml. na 10l. wody) do 10% (1000 ml. na 10l. wody).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dane techniczne:**

Wygląd - klarowny o słomkowym kolorze

Zapach – charakterystyczny.

Konsystencja - rzadki

pH w koncentracie ca. 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Skład wg zaleceń UE:**

Niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, metakrzemian sodu, wodorotlenek potasu, fosfoniany, fosforany, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, 2-aminoetanol.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Termin ważności:**

Minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Środki ostrożności:**

**C Produkt Zrący**

**R 35 Powoduje poważne oparzenia**

**R 22 - Szkodliwy w przypadku spożycia**

**S 24/25 - Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza**

**S 28 - Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody**

**S 36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne.**

**S 1/2 - Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci**

**Producent:**

**Ekochem serwis.**

**DYSTRYBUTOR:**

**D A R P O L**

**91-089 Łódż, ul. Ossowskiego 21**

**Tel/fax /42/ 659 -67-59**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_